第三师图木舒克市生态环境局关于2026年7月23日
拟作出的建设项目环境影响评价
文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年7月23日我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证建设项目审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示。公示期为2026年7月23日－2026年7月29日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话：0998-5886525
通讯地址：图木舒克市市民之家A36号窗口
邮编：843900
拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目
名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概述
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	11
	第三师五十四团日处理200吨油莎深加工项目
	第三师五十四团兴安镇
	新疆沙漠贝贝油莎豆产业有限公司
	新疆创禹水利环境科技有限公司
	本项目总占地91192.38m2，拟建设油莎豆精深加工生产车间，配套场坪、绿化、办公楼等基础设施建设。
设计年产油莎豆油13520t，休闲零食7000t，膳食纤维粉5700t等。项目总投资12000万元，其中环保投资122万元，占总投资的1.02%。
	[bookmark: _GoBack]废气：施工期扬尘采取定期洒水、苫等措施有效降低扬尘。运营期油莎豆去石、筛选、磁选、精选分级、脱皮工序产生的粉尘经集气罩收集+脉冲除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；代餐粉加工工序粉尘经集气罩收集后，经沙克龙利用离心力原理进行初级分离和物料回收，后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒高空排放；执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放限值。三台锅炉烟气均配套低氮燃烧器，烟气经密闭管路汇总后通过15m专用排气筒集中有组织排放，排放污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。厂区内VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值。恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1新扩改建项目二级标准。
废水：施工期废水经沉淀处理后回用。运营期产生的水洗废水直接排入市政污水管网，设备清洗废水和地面清洗废水经隔油池+厂区污水处理站处理后排入五十四团污水处理厂；生活污水经化粪池+厂区污水处理站处理后排入五十四团污水处理厂。
噪声：施工期选用低噪声设备、合理安排施工时间。运营期选用低噪声设备，基础减振、隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
固废：施工期产生的建筑垃圾优先综合利用，无法利用的部分运至莎车县建筑垃圾填埋场规范处置；运营期产生废机油和废抹布暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质的单位处置；豆壳、油渣、油脚、隔油池废渣、磁选杂质、除尘灰、废布袋收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由相关回收单位处理；厂区污水处理站污泥定期委托有资质单位清运处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。
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